**Обґрунтування**

**технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбані предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.**

1. **Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному**

**державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємств та формувань:** Комунальна установа «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба, Черкаська область, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 26, 18029; код ЄДРПОУ 34997937.

1. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та**

**назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі:** код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - **34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби» (код34131000-4 – Пікапи) Повнопривідні транспортні засоби**  (Автомобіль ISUZU D-Mах, або еквівалент).

1. **Ідентифікатор закупівлі:** [UA-2025-08-13-009684-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-08-13-009684-a).
2. **Ідентифікатор плану:** [UA-P-2025-08-13-009598-a](https://www.dzo.com.ua/plans/36272388).
3. **Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі розміру бюджетного**

**призначення:** Рішенням Черкаської міської ради від 22.05.2025 року № 79-37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» згідно розподілу витрат бюджету Черкаської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році, на комунальну установу «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба», що знаходиться за адресо: Черкаська область, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 26, виділено асигнування в сумі – 4 000 000,00 грн. для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (повнопривідні автомобілі) на закупівлю двох одиниць автотранспортних засобів з подальшою їх передачею до формувань Збройних сил України.

**Обгрунтування доцільності предмету закупівлі:** Придбання замовником товару даного

виду здійснюється для потреб військових формувань (окремого структурного підрозділу Збройних сил України), за їх запитом з подальшою передачею такого товару на облік запитувача. Зважаючи на клопотання від військових формувань (окремого структурного підрозділу Збройних сил України) придбання товару даного виду є необхідним, оскільки існує потреба в укомплектуванні, забезпеченні технічної підтримки оборонного та наступального потенціалу військових формувань, для виконання службових (бойових) завдань, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, забезпечення належного рівня комунікації та зв’язку між військовими формуваннями, що сприятиме оперативному обміну інформацією, в тому числі розвідувальними даними, сприятиме координації дій Сил оборони України в частині деокупації тимчасово окупованих територій України, дозволить краще орієнтуватися у навколишньому середовищі (на місцевості) та виявляти ворожі позиції – товар даного виду за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам військових формувань. Тому, для максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного виду товару. Посилання замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності) тощо – обумовлено, в тому числі, і наданням учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові товару.

1. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Технічні,

кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі, визначені відповідно до потреб замовника з метою організації виконання завдань за призначенням. Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним вимогам:

**Технічна специфікація транспортного засобу:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип кузова | Пікап |
| Рік виробництва | 2024-2025 |
| Колір | Білий або сірий |
| Паливо | Дизель |
| Об’єм двигуна, см³, не меньше | 2995 |
| Потужність (кВт / к.с.) | 135-145/180-210 |
| Макс. крутний момент (2000-2500 об./хв. Нм) | 440-460 |
| Максимальна швидкість, км/год | 170-190 |
| Екологічна норма по викидам | Не гірше EURO 5 |
| Колісна база, мм, не більше | 3125 |
| Повна маса, кг | 3050-3150 |
| Вантажопідйомність, кг | 1000-1100 |
| КПП | Автоматична 6-ст |
| Привід | Part-time 4WD задній, з можливістю підключення переднього та понижуючої передачі або еквівалент |
| Блокування заднього диференціалу | Примусове |
| Місткість паливного баку, л | 70-80 |
| Розмір шин | 255/65R17 |
| Колісні диски | легкосплавні |
| Повнорозмірне запасне колесо | наявне |
| Кількість місць | 5 |
| Габаритні розміри Д/Ш/В, мм | 5100-5400/1700-1950/1700-1850 |
| Дорожній просвіт, мм | 230-250 |
| Діаметр розвороту, м | 11-13 |
| Розміри вантажної платформи Д/Ш, мм | 1550-1600/1500-1550 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплектація:** | |
| Наявність подушок безпеки | Не менше шести |
| ABS - Антиблокувальна гальмівна система | Включено |
| EBD - Система розподілу гальмівних зусиль | Включено |
| ESC - Система курсової стабілізації | Включено |
| TCS - Контроль тягового зусилля | Включено |
| HDC - Система допомоги при русі з гірки | Включено |
| HSA - Система допомоги при старті під гірку | Включено |
| Центральний замок з управлінням з ключа та імобілайзер | Включено |
| Круіз-контроль | Включено |
| Захист масляного піддона, роздавальної коробки та паливного баку | Включено |
| Атермальне лобове скло | Включено |
| Обігрів заднього скла | Включено |
| Бічні дзеркала з електричним складанням, електрорегулюванням та підігрівом | Включено |
| Підігрів передніх сидінь | Включено |
| Датчик світла | Включено |
| Датчик дощу | Включено |
| Фари головного світла | Галогенні |
| Кондиціонер або клімат-контроль | Включено |
| Багатофунціональний дисплей | 7 дюймів |
| Камера заднього виду | Включено |
| Петлі кріплення вантажу в кузові | Включено |

|  |  |
| --- | --- |
| **Гарантійний термін:** | |
| Гарантія | 5 років або 100 000 км |
|  |  |
| **Комплектність автомобіля:** | |
| Запасне колесо – шт. | 1 |
| Домкрат – шт. | 1 |
| Штатний ЗІП автомобіля – к-т. | 1 |

1. **Процедура закупівлі:** Застосовується процедуравідкритих торгів з особливостями

Уповноважена особа Геннадій ЛУНЬОВ