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ДСНС України

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

 (Черкаський ЦГМ)

пров. Черкаський, 12, м. Черкаси, Черкаська область, 18003, Україна, тел./факс (0472)649128

сайт: https://meteo.gov.ua
код згідно з ЄДРПОУ 21361877

E-mail: pgdcherkasy@meteo.gov.ua
від ___________ 20___ р. № ________________

На № _____________ 

 від __________ 20___ р.


     Пости спостережень  ПСЗ № 2  - центр міста, вул. Святотроїцька, 68

                                           ПСЗ № 3  - мікрорайон Дніпровський, вул. Гетьмана

                                                               Сагайдачного, 146

                                                                                                    ПСЗ № 4 -  південно-західний мікрорайон, вул. Олени

                                                               Теліги, 4 

Одержувач  інформації                                               
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради

м. Черкаси  2026




1. ПРОГРАМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Систематичні спостереження за вмістом в атмосферному повітрі шкідливих речовин проводилися на 3 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб - 4 рази на добу (01.00, 07.00, 13.00, 19.00), 6 днів на тиждень.   

В червні проаналізовано 1639  проб атмосферного повітря.

В повітрі міста контролювались 17 шкідливих домішок, а саме:

- основні найбільш розповсюджені речовини: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю діоксид азоту;

- специфічні неорганічні речовини: сульфати, оксид азоту, сірководень, аміак;     

- важкі метали: кадмій, залізо, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк;

- органічні сполуки: формальдегід.

Спостереження за специфічними речовинами становить 50% плану. 

2. АНАЛІЗ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

З метою оцінки ступеня забрудненості атмосферного повітря використовуються граничні допустимі концентрації (ГДК): середньодобові і максимально-разові.

Згідно з РД 52.04.186-89 середньодобові ГДК стосуються тривалої дії забруднюючих речовин і з цими ГДК порівнюються середньомісячні концентрації; максимально-разові ГДК відносяться до випадків відбору проб протягом 20 хвилин і з цими ГДК порівнюються разові концентрації домішок.

2.1 Характеристика максимальних концентрацій домішок

В червні не виявлено випадків високого забруднення повітря більше 5 ГДК.

 
Значення максимальних концентрацій:

- по пилу – 0,6 ГДК на ПСЗ № 2, 3 – 26 та 27 червня о 07 та 19 годині відповідно,                                                    

- по діоксиду сірки - 0,08 ГДК на ПСЗ № 3 - 30 червня о 19 годині,       

- по оксиду вуглецю - 0,8 ГДК на ПСЗ № 4 - 24 червня о 07 годині,         

- по діоксиду азоту - 0,5 ГДК на ПСЗ № 2 - 9 червня о 19 годині, 

- по оксиду азоту - 0,5 ГДК на ПСЗ № 4 - 22 червня о 19 годині,

- по сірководню - 0,8 ГДК на ПСЗ № 2 - 12 червня о 07 годині,

- по аміаку - 0,6 ГДК на ПСЗ № 2, 4 – 12 та 13 червня о 19 та 13 годині відповідно, 

- по формальдегіду - 1,2 ГДК на ПСЗ № 3 - 30 червня о 01 годині.

У порівнянні з травнем 2026 року:

збільшилися максимальні концентрації:

- по діоксиду сірки - на ПСЗ № 3 у 1,3 рази,

- по оксиду вуглецю – на ПСЗ № 3,4 у 1,5 та 1,3 рази відповідно,
- по діоксиду азоту - на ПСЗ № 2 у 1,1 рази,
- по сірководню - по всіх постах від 1,3 до 2 разів.

зменшилися максимальні концентрації:
- по пилу - по всіх постах  від 1,3 до 1,5 разів,

- по оксиду вуглецю – на ПСЗ № 2 у 1,5 рази,
- по діоксиду азоту - на ПСЗ № 3,4 у 1,1 та 1,6 рази відповідно,

- по аміаку - по всіх постах у 1,4 рази,

- по формальдегіду - на ПСЗ № 3 у 1,2 рази.
            У порівнянні з червнем минулого року: 

збільшилися максимальні концентрації :

- по оксиду вуглецю – на ПСЗ № 3 у 1,5 рази,
- по діоксиду азоту - на ПСЗ № 2,4 у 1,1 та 1,2 рази відповідно,
- по аміаку – на ПСЗ №4 у 1,3 рази,
- по формальдегіду – на ПСЗ № 3 у 1,2 рази.

зменшилися максимальні концентрації:

- по пилу – на ПСЗ № 4 у 1,5 рази,

- по діоксиду сірки - на ПСЗ № 2,4 у 1,6 та 1,4 рази відповідно,

- по оксиду вуглецю – на ПСЗ № 4 у 1,3 рази,
- по діоксиду азоту - на ПСЗ № 3 у 1,5 рази,
- по сірководню - на ПСЗ № 4 у 1,5 рази,
- по аміаку - на ПСЗ № 2,3 у 1,1 та 2,2 рази відповідно.
Дані за червень по максимальних концентраціях забруднюючих речовин в         атмосферному повітрі міста приведено в таблиці 2.1

2.2 Характеристика середньомісячних концентрацій домішок

Індекс забруднення склав 7,58 (розрахований за даними середньомісячних концентрацій по пилу, оксиду азоту, діоксиду азоту, аміаку, формальдегіду). По відношенню до попереднього місяця ІЗА збільшився у 1,04 рази за рахунок збільшення середньомісячних концентрацій вищевказаних речовин.

Середньомісячні концентрації становили:

-  по пилу 0,67 ГДК по всіх постах ,

-  по діоксиду сірки від 0,28 до 0,36 ГДК, найбільш забруднений центр міста,

-  по оксиду вуглецю 0,33 ГДК по всіх постах,

-  по діоксиду азоту від 1,0 до 1,25 ГДК, найбільш забруднений центр міста,  

-  по оксиду азоту 0,50 ГДК на ПСЗ № 4, 

   -  по аміаку від 1,25 до 1,50 ГДК, найбільш забруднений центр міста та Південно - західний 

      мікрорайон,

-  по формальдегіду 3,0 ГДК на ПСЗ № 3.

У порівнянні з травнем 2026 року:

 збільшилися середньомісячні концентрації :

    - по діоксиду сірки - на ПСЗ № 3,4 у 1,2 та 1,1 рази відповідно,

    - по формальдегіду - на ПСЗ № 3 у 1,3 рази.
зменшилися середньомісячні концентрації:

 - по діоксиду азоту - на ПСЗ № 4 у 1,3 рази,

    - по оксиду азоту на ПСЗ № 4 у 1,3 рази,

    - по аміаку - по всіх постах  у 1,2 рази.

У порівнянні з відповідним місяцем минулого року: 

збільшилася середньомісячна концентрація:

- по діоксиду сірки на ПСЗ № 3 у 1,2 рази,

   - по діоксиду азоту на всіх постах від 1,3 до 1,7 разів,

   - по оксиду азоту на ПСЗ № 4 у 1,5 рази,

   - по аміаку на всіх постах від 1,2 до 1,5 разів.

зменшилися середньомісячні концентрації :

 - по діоксиду сірки на ПСЗ № 4 у 1,1 рази.

Дані за червень по середньомісячним концентраціям забруднюючих речовин в

атмосфері приведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.1 Дані по максимально - разовим концентраціям домішок

	Назва

домішки
	Центр міста
	Дніпровський мікрорайон
	Південно-західний мікрорайон
	По місту  
	Макс.раз. ГДК

мг/м3

	
	Концентрація мг/м3
	Дата
	%  проб перевищень
	Концентрація мг/м3
	Дата
	% проб перевищен
	Концентрація

мг/м3
	Дата
	% проб перевищень
	Концентрація мг/м3
	

	Пил
	0,3
	26
	0
	0,3
	27
	0
	0,2
	18
	0
	0,3
	0,5

	Діоксид сірки
	0,031
	16
	0
	0,039
	30
	0
	0,028
	8
	0
	0,039
	0,5

	Оксид вуглецю
	2
	1
	0
	3
	29
	0
	4
	24
	0
	4
	5,0

	Діоксид азоту
	0,09
	9
	0
	0,06
	5
	0
	0,07
	10
	0
	0,09
	0,2

	Оксид азоту
	-
	
	-
	-
	
	-
	0,09
	22
	0
	0,09
	0,4

	Сірководень
	0,006
	12
	0
	0,004
	  24
	0
	0,004
	5
	0
	0,006
	0,008

	Аміак
	0,12
	12
	0
	0,09
	26
	0
	0,12
	13
	0
	0,12
	0,2

	Формальдегід
	-
	
	-
	0,042
	30
	1
	-
	-
	-
	0,042
	0,035


Таблиця 2.2 Дані по середньомісячним концентраціям домішок

	Назва

домішки
	Концентрації, мг/м3
	Серед.доб. ГДК, мг/м3

	
	Центр міста


	Дніпровський мікрорайоні
	Південно-західний

мікрорайон
	По місту
	

	Пил
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,15

	Діоксид сірки
	0,018
	0,015
	0,014
	0,016
	0,05

	Оксид вуглецю
	1
	1
	1
	1
	3,0

	Діоксид азоту
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Оксид азоту
	-
	-
	0,03
	-
	0,06

	Сірководень
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	-

	Аміак
	0,06
	0,05
	0,06
	0,06
	0,04

	Формальдегід
	          -
	0,009
	-
	-
	0,003


3. ВПЛИВ ПОГОДИ НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Погода і забруднення в червні 2026 року

Упродовж двох декад місяця спостерігався нестійкий характер погоди: відзначалося чергування хвиль тепла й холоду та дуже нерівномірні дощі, що сприяли розсіюванню шкідливих домішок в атмосферному повітрі.

Лише наприкінці червня, внаслідок впливу антициклону, переважала аномально тепла погода, яка перешкоджала розсіюванню шкідливих домішок в атмосферному повітрі.
Таблиця 3.1 Значення метеорологічних елементів за червень 2026 року

	Метеорологічний елемент
	1 декада
	2 декада
	3 декада
	За місяць
	Норма

	Температура повітря, 0С
	20,9
	18,7
	23,3
	20,3
	19,8

	Відносна вологість повітря, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Опади, мм
	4,3
	15,4
	14,9
	34,6
	72

	Метеорологічні умови, що сприяли високому забрудненню атмосфери, кількість днів
	4
	2
	5
	11
	-


ДОДАТКОВІ ДАНІ

Середньомісячні концентрації важких металів за травень 2026 року
	Концентрації, мкг/м3

	

	№
поста
	Кадмій
	Залізо
	Манган
	Мідь
	Нікель
	Свинець
	Хром
	Цинк

	
	
	
	
	квітень
	
	
	
	

	3
	0,01
	0,16
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,003
	0,03

	4
	0,02
	0,19
	0,01
	0,02
	0,03                     
	0,01
	0,01
	0,08

	ГДК
	0,3
	40,0
	1,0
	2,0
	1,0
	0,3
	1,5
	50,0



Значення середньомісячних концентрацій важких металів на постах ПСЗ № 3, 4 були            значно нижчими за відповідні ГДК.

Начальник                                                                          Віталій ПОСТРИГАНЬ
 
Олена Барбашина 63-77-50

