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  від   03.08.2026 р  № 9923.01/05/36
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 від __________ 20___ р.


     Пости спостережень  ПСЗ № 2  - центр міста, вул. Святотроїцька, 68

                                           ПСЗ № 3  - мікрорайон Дніпровський, вул. Гетьмана

                                                               Сагайдачного, 146

                                                                                                    ПСЗ № 4 -  південно-західний мікрорайон, вул. Олени

                                                               Теліги, 4 

Одержувач  інформації                                               
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради

м. Черкаси  2026



	


1. ПРОГРАМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Систематичні спостереження за вмістом в атмосферному повітрі шкідливих речовин проводилися на 3 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб - 4 рази на добу (01.00, 07.00, 13.00, 19.00), 6 днів на тиждень.   

В серпні проаналізовано 1574  проб атмосферного повітря.

В повітрі міста контролювались 17 шкідливих домішок, а саме:

- основні найбільш розповсюджені речовини: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю діоксид азоту;

- специфічні неорганічні речовини: сульфати, оксид азоту, сірководень, аміак;     

- важкі метали: кадмій, залізо, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк;

- органічні сполуки: формальдегід.
Спостереження за специфічними речовинами становить 50% плану. 
2. АНАЛІЗ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

З метою оцінки ступеня забрудненості атмосферного повітря використовуються граничні допустимі концентрації (ГДК): середньодобові і максимально-разові.

Згідно з РД 52.04.186-89 середньодобові ГДК стосуються тривалої дії забруднюючих речовин і з цими ГДК порівнюються середньомісячні концентрації; максимально-разові ГДК відносяться до випадків відбору проб впродовж 20 хвилин і з цими ГДК порівнюються разові концентрації домішок.
2.1 Характеристика максимальних концентрацій домішок

В серпні не виявлено випадків високого забруднення повітря більше 5 ГДК.

 
Значення максимальних концентрацій:

- по пилу – 0,6 ГДК по всіх постах 7 серпня 19 годині,                                                    

- по діоксиду сірки  – 0,08 ГДК на ПСЗ № 2 – 6 серпня о 19 годині,       

- по оксиду вуглецю  – 0,8 ГДК на ПСЗ № 4 – 2 серпня о 019 годині,         

- по діоксиду азоту  – 0,6 ГДК на ПСЗ № 4 – 1 серпня о 19 годині, 

- по оксиду азоту  – 0,2 ГДК на ПСЗ № 4 – 1 серпня о 13 годині,

- по сірководню  – 0,5 ГДК на ПСЗ № 3 – 24 серпня о 01 годині,

- по аміаку  – 0,7 ГДК на ПСЗ № 4 – 20 серпня о 13 годині, 

- по формальдегіду  – 0,9 ГДК на ПСЗ № 3 – 16 серпня о 01 годині.
У порівнянні з липнем 2026 року:

збільшилися максимальні концентрації:
- по пилу – на ПСЗ 2,4 у 1,3 рази,                                                    

- по оксиду вуглецю  – на ПСЗ № 3,4 у 1,3 рази,
- по діоксиду азоту  – на ПСЗ № 2 у 1,5 рази,
- по сірководню  – на ПСЗ № 3,4 у 1,5 та 1,3 рази відповідно,
- по аміаку  – на ПСЗ № 3 у 1,7  рази.
зменшилися максимальні концентрації:
- по діоксиду сірки  – на ПСЗ № 2,4 у 2,2 та 1,5 рази відповідно,
- по діоксиду азоту  – на ПСЗ № 4 у 2,0 рази,
- по аміаку  – на ПСЗ № 2,4 у 1,3 та 1,2  рази відповідно.

            У порівнянні з серпнем минулого року: 

збільшилися максимальні концентрації :

- по пилу – на ПСЗ 2,4 у 1,3 рази,
- по оксиду вуглецю  – на ПСЗ № 3 у 1,7 рази,

- по оксиду азоту – на ПСЗ № 4 у 2 рази,

- по сірководню  – на ПСЗ № 3 у 1,5 рази,
- по формальдегіду  –  на ПСЗ № 3 у 1,1 рази.
зменшилися максимальні концентрації:
- по діоксиду сірки  – на ПСЗ № 4 у 3,5 рази,
- по діоксиду азоту  – на ПСЗ № 3,4 у 3,8 та 2 рази відповідно,
- по сірководню  – на ПСЗ № 2 у 1,7 рази,
- по аміаку  – на ПСЗ № 2,3 у 2 та 1,2 рази відповідно.
Дані за серпень по максимальних концентраціях забруднюючих речовин в         атмосферному повітрі міста приведено в таблиці 2.1

2.2 Характеристика середньомісячних концентрацій домішок

Індекс забруднення склав 7,6 (розрахований за даними середньомісячних концентрацій по пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, аміаку, формальдегіду). По відношенню до попереднього місяця ІЗА збільшився у 1,2 рази за рахунок збільшення середньомісячних концентрацій по пилу та формальдегіду.
Середньомісячні концентрації становили:

-  по пилу – 1,0 ГДК по всіх постах,

-  по діоксиду сірки  – від 0,22 до 0,30 ГДК, найбільш забруднений центр міста,

-  по оксиду вуглецю  – від 0,33 до 0,66 ГДК, найбільш забруднений Південно – західний

    мікрорайон,

-  по діоксиду азоту  – від 0,75 до 1,0 ГДК, найбільш забруднений центр міста,

-  по оксиду азоту  – 0,50 ГДК на ПСЗ № 4, 

   -  по аміаку  – 1,0 ГДК по всіх постах,
-  по формальдегіду  – 3,0 ГДК на ПСЗ № 3.
У порівнянні з липнем 2026 року:
 збільшилися середньомісячні концентрації :

    - по пилу – у 1,5 рази по всіх постах,  

    - по діоксиду азоту –  на ПСЗ № 2 у 1,3 рази,

    - по формальдегіду – на ПСЗ № 3 у 1,3 рази.

зменшилися середньомісячні концентрації:
 - по діоксиду сірки – на ПСЗ № 2,4 у 1,3 рази,
    - по аміаку – на ПСЗ № 4 у 1,5 рази та на ПСЗ № 2,3 у 1,3 рази.

У порівнянні з відповідним місяцем минулого року: 
збільшилася середньомісячна концентрація:

   - по пилу – у 1,5 рази по всіх постах,  

- по діоксиду азоту –  на ПСЗ № 2,4 у 1,3 та 1,5 рази відповідно,
   - по оксиду азоту  – на ПСЗ № 4 у 3 рази,

   - по формальдегіду – на ПСЗ № 3 у 1,3 рази.

   
зменшилися середньомісячні концентрації :
 - по діоксиду сірки  – на ПСЗ № 3,4 у 1,1 та 1,3 рази відповідно.

Дані за серпень в таблиці 2.2.

Таблиця 2.1 Дані по максимально - разовим концентраціям домішок

	Назва

домішки
	Центр міста
	Дніпровський мікрорайон
	Південно-західний мікрорайон
	По місту  
	Макс.раз. ГДК
мг/м3

	
	Концентрація мг/м3
	Дата
	%  проб перевищень
	Концентрація мг/м3
	Дата
	% проб перевищен
	Концентрація
мг/м3
	Дата
	% проб перевищень
	Концентрація мг/м3
	

	Пил
	0,4
	20
	0
	0,3
	1
	0
	0,4
	21
	0
	0,4
	0,5

	Діоксид сірки
	0,019
	15
	0
	0,032
	11
	0
	0,020
	12
	0
	0,032
	0,5

	Оксид вуглецю
	3
	25
	0
	5
	5
	0
	5
	5
	0
	5
	5,0

	Діоксид азоту
	0,09
	26
	0
	0,05
	7
	0
	0,06
	1
	0
	0,09
	0,2

	Оксид азоту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,10
	22
	0
	0,10
	0,4

	Сірководень
	0,003
	11
	0
	0,006
	   4
	0
	0,004
	28
	0
	0,006
	0,008

	Аміак
	0,07
	24
	0
	0,19
	8
	0
	0,12
	01
	0
	0,19
	0,2

	Формальдегід
	-
	
	-
	0,032
	11
	0
	-
	-
	-
	0,032
	0,035


Таблиця 2.2 Дані по середньомісячним концентраціям домішок

	Назва

домішки
	Концентрації, мг/м3
	Серед.доб. ГДК, мг/м3

	
	Центр міста


	Дніпровський мікрорайоні
	Південно-західний

мікрорайон
	По місту
	

	Пил
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Діоксид сірки
	0,015
	0,014
	0,011
	0,013
	0,05

	Оксид вуглецю
	1
	1
	2
	1
	3,0

	Діоксид азоту
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04

	Оксид азоту
	-
	-
	0,03
	-
	0,06

	Сірководень
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	-

	Аміак
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Формальдегід
	          -
	0,009
	-
	-
	0,003


3. ВПЛИВ ПОГОДИ НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Погода і забруднення в серпні 2026 року
На початку та наприкінці місяця спокійний антициклональний тип погоди з високими температурами повітря сприяв накопиченню забруднюючих речовин в атмосфері. В решту частину серпня в умовах нестійкої погоди з коливаннями температури та вертикальними рухами повітря існували умови для розсіювання шкідливих домішок.

Таблиця 3.1 Значення метеорологічних елементів за серпень 2026 року

	Метеорологічний елемент
	1 декада
	2 декада
	3 декада
	За місяць
	Норма

	Температура повітря, 0С
	25,0
	20,8
	20,9
	22,2
	20,5

	Відносна вологість повітря, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Опади, мм
	39,2
	2,3
	1,6
	43,1
	47

	Метеорологічні умови, що сприяли високому забрудненню атмосфери, кількість днів
	5
	2
	4
	11
	-


ДОДАТКОВІ ДАНІ

Середньомісячні концентрації важких металів за червень 2026 року
	Концентрації, мкг/м3

	

	№
поста
	Кадмій
	Залізо
	Манган
	Мідь
	Нікель
	Свинець
	Хром
	Цинк

	3
	0,001
	0,77
	0,01
	0,02
	0,02
	0
	0,01
	0,01

	4
	0,001
	0,44
	0,01
	0,02
	0,02                    
	0
	0,01
	0,01

	ГДК
	0,3
	40,0
	1,0
	2,0
	1,0
	0,3
	1,5
	50,0



Значення середньомісячних концентрацій важких металів на постах ПСЗ № 3, 4 були            значно нижчими за відповідні ГДК.

Начальник                                                                          Віталій ПОСТРИГАНЬ
 
Олена Барбашина 63-77-50

